과 업 지 시 서

사 업 명	국립해양박물관 어린이박물관 전시환경 개편 사업

2024. 3.

목   차

Ⅰ. 사업개요	2

1. 사업목적	2

2. 사업추진방향	2

3. 사업일반	3

Ⅱ. 과업내용 및 수행지침	4

1. 과업범위	4

2. 과업내용	6

3. 과업수행지침	18

4. 납품목록	31

Ⅰ. 사업개요

1		사업목적

ㅇ 어린이 동반 가족 단위 관람객에 해양문화 체험 명소인 어린이박물관 및 주변 연계 공간 개선

ㅇ 노후화된 어린이박물관 전시 환경과 주변 연계 공간 개선으로 쾌적한 이용 환경 조성

ㅇ 다채로운 전시․체험콘텐츠 제공으로 흥미로운 체험 및 창의력 강화, 다중 감각 체험 가능한 배리어프리 전시 경험 제공으로 해양문화시설 공공성 확충

2		사업 추진방향

ㅇ 어린이·가족 단위 관람객의 발달 특성을 고려한 편의 시설 확대로 공간 활용 다양성 추구

ㅇ 어린이박물관 및 연계 공간을 이용·관람하는 모두를 배려한(유니버설디자인 적용) 체험 전시 환경 조성

ㅇ 노후 된 전시 콘텐츠 개편 및 교육공간 확보로 최적의 관람환경과  질 높은 해양교육 제공

ㅇ 상설전시의 대표 콘텐츠 연계 전시 및 체험물 개발로 어린이·동반 보호자가 함께 즐기고 학습할 수 있는 체험 공간 마련

ㅇ 국내 최초 해양박물관 위상에 부합하는 창의적이고 독창적인 공간 개선 및 해양교육문화 콘텐츠 고도화 추진

ㅇ 박물관 1·2층 데드 스페이스(Dead Space)의 적극적 활용 혁신 추구로 공간 기능 개선

3		사업일반

ㅇ [사 업 명] 국립해양박물관 어린이박물관 전시환경 개편 사업

ㅇ [사업기간] 계약체결일로부터 ~ 2025. 2. 28.(금) 까지

※ 12월 개막 / 시범운영, 보완, 환경 정화 등 개선 보완 기간

※ 개관 일정은 변경될 수 있음

※ 하자 보수 보증기간은 검수일로부터 2년으로 함

ㅇ [사업금액] 금 2,310,000,000원(금 이십삼억일천만원/부가세 포함)

※ 설계, 공간 인테리어, 전시‧체험물 제작·설치, 손해보험료, 안전관리비, 제세공과금 등 기타 부대비용 일체 포함

ㅇ [사업범위]

- 위치 : 부산시 영도구 해양로 301번길 45 국립해양박물관

2층 어린이박물관 및 1, 2, 4층 공용 공간 일부

- 면적 : 약 1034.2㎡(≒312.9평)

2층 어린이박물관(≒622.7㎡/188.4평)외 기타 공용 공간 포함

※ 전시실 면적, 규모는 향후 전시실 연출 설계(안) 확정 등에 따라 조정될 수 있음

ㅇ [전시 개편주제] 타임머신 타고 떠나는 바다 여행!(가제)

ㅇ [개편내용] 전시‧체험‧놀이‧공간 및 색채 등 각 분야 전문가 자문, 협의 내용을 반영한 공간 연출 및 전시 콘텐츠 마련

ㅇ [입찰방법] 총액입찰, 제한경쟁입찰, 전자입찰(가격)

ㅇ [계약방법] 협상에 의한 계약

Ⅱ. 과업내용 및 수행지침

1		과업범위

1. 공간적 범위

ㅇ 위치 : 부산광역시 영도구 해양로 301번길 45 국립해양박물관

ㅇ 면적 : 약 1034.2㎡(≒312.9평)

- (1층) 물품보관소(≒41.9㎡), 주계단 밑(≒28.2㎡)

- (2층) 어린이박물관(≒622.7㎡), 오리엔테이션홀(≒71.3㎡),

수유실(≒23㎡), 피크닉룸(≒79.7㎡), 해양갤러리(≒86.6㎡)

물품보관소(≒76.5㎡), 안내데스크 등

- (4층) 수유실(≒13.3㎡)

※ 면적은 캐드에 의한 개략 산출이며 현장 측정 시 차이가 날 수 있음

2. 내용적 범위

ㅇ 전시 주제에 따른 전시구성, 세부디자인 연출 계획 수립

ㅇ 공간 개편 기획에 따른 기본·실시설계 및 성과품 도서 작성

※ 도면, 내역서, 설계설명서, 시방서, 공정표, 단가산출서, 수량산출서, 각종 계산서 등

ㅇ 공간 개편에 따른 기존 구조물․전시물 철거 및 이동

ㅇ 공간 개편 및 어린이박물관 전시 환경 구현에 수반되는 설비 구축, 인프라 조성

※ 천장, 전기, 통신, 소방, 기계, 음향, 조명, CCTV 등(기존 설비 이설 포함)

ㅇ 2층 어린이박물관과 주변부 등 편의시설* 및 교육실 조성

※ 안내데스크 및 휴게 공간(2층), 운영직원 사무실(2층), 물품보관소(1·2층), 수유실(2·4층)

ㅇ 어린이박물관 전시 연출 및 체험 전시물 일체 개발·제작·설치

ㅇ 어린이박물관 디자인 매뉴얼 개발 적용, 그래픽 제작·설치

※ 일러스트 개발, 점자·수어·영문 번역 포함

ㅇ 온·오프라인 홍보용 콘텐츠 디자인 및 제작

※ 포스터, 리플릿, 초청장, 전시프로그램북 등

ㅇ 개편에 따른 기존 사인물 철거 및 공간별 신규 사인물 제작·설치

※ 박물관 사인 매뉴얼 참고(기존 사인물 수정 및 교체는 제외함)

ㅇ 전시·교육 안내시스템 개발 및 제작·설치(S/W·H/W일체)

ㅇ 어린이박물관 입구 출입통제 시스템 제작·설치

ㅇ 체험용품 및 소모품 제작 납품(1년 분량), 효과적인 유지·관리·운영방안 매뉴얼 작성 및 운영자 교육

ㅇ 공간 변경에 따른 각종 인허가 및 신고 사항 처리

ㅇ 준공청소 및 어린이박물관 콘텐츠 시범 운영

ㅇ 그 밖에 과업목표 달성에 필요하여 발주처가 요구하는 사항

2		과업내용

1. 기본방향

ㅇ 국립해양박물관의 이미지와 정체성, 전체 분위기를 고려하고 전시 주제에 맞는 디자인 설계

ㅇ 이용자 안전을 최우선으로 하고, 친환경자재를 사용하여 쾌적한 관람‧체험 환경 조성, 저탄소 실천을 위한 전시폐기물 배출 감소 방안 마련

ㅇ 어린이 신체 및 정서·인지 발달을 고려한 환경을 조성, 체험물 제작·설치로 참여자 연령에 맞는 체험이 이루어지도록 함

ㅇ 어린이박물관 이용 대상 중 5세 이하는 별도 영유아공간 마련 및 아날로그 중심 체험 제공, 5~7세는 아날로그와 디지털 체험방식을 접목한 다채로운 체험 활동으로 학습과 재미가 병행될 수 있는 콘텐츠 구성

ㅇ 아날로그와 디지털 체험 가능한 공간 구현, 보호자와 어린이의 협업과 상호작용을 통해 가족 간 공감과 소통이 가능한 독창적인 체험전시 연출

ㅇ 어린이박물관과 교육실은 어린이에게 친근감을 주는 디자인적 요소와 색상 활용으로 흥미 유발

ㅇ 공간 조성 및 체험전시물, 연출모형 제작 시 내구성 및 완성도를 높이고 유지관리가 용이하도록 제작

ㅇ 장애인, 어린이, 임산부, 노인 등 누구나 신체적 특성과 상황에 관계없이 편리하게 이용할 수 있는 환경을 만드는 ‘유니버설 디자인(Universal Design)’ 채택

ㅇ 박물관 현장작업은 최소화하고 조립된 상태로 시공하여 분진 및 소음을 최소화함

※ 본 사업 취지 및 기술적 카테고리, 사업 운영 원칙에 적합한 범위 내에서 자율 제안 가능

2. 과업 주요 내용

가. 어린이박물관 및 주변 연계 공간 개선

ㅇ 공간 개선 사항(층별 구분)

※ 현행에 명시된 공간 명칭은 『국립해양박물관 건설지』를 따름

현 행		》	변 경(후)
1층	물품보관소 주계단 밑(Dead Space)		∘물품보관소 환경개선(물품보관함 교체) ∘유모차·휠체어 대여소 신설(보관장소) ∘1층 부출입구 측 신규 물품보관함 설치
2층	어린이박물관 전시실 수유실 오리엔테이션홀		∘어린이박물관 전시실 전면 개편
			∘가족수유실로 환경 개선(배리어프리 설계)
			∘어린이박물관 전실(웰컴 공간)
	안내데스크(사무실 포함)		∘2층 내 안내데스크 이동 ∘운영직원 사무실 재조성
	물품보관소		∘물품보관소 철거 후 휴게라운지 조성
			∘신규 물품보관함 설치
	피크닉룸 해양갤러리		∘교육실 신설(에듀케이션 랩(Lab))
4층	수유실		∘수유실 환경개선(배리어프리 설계)

ㅇ 공간 개선 주요 내용

- (어린이박물관 전시영역 확장) 2층의 오리엔테이션홀, 안내데스크, 어린이박물관 전시실, 수유실을 연결하여 공간 면적 및 기능 확장

- (2층 안내데스크 이동) 현재 어린이박물관 출입구 벽면 쪽 앞으로 새롭게 인포메이션 존을 형성하여 인지 시야 확대

- (2층 휴게라운지 조성) 2층에 위치한 물품보관소 및 기증자 현황판 철거 후, 공간을 활용하여 관람객을 위한 편의 공간 마련(라운드 벽면 물품보관함 신설)

- (전용 교육실 확보) 피크닉룸과 해양갤러리를 연결하여 공간을 통합하고 활용도 높은 전용 교육 공간으로 개선

- (1층 물품보관소 시설 개선 및 신설) 1층 물품보관소 및 주계단 밑을 활용하여 규모를 확장하고, 1층 부출입구 측 물품보관함을 신설하여 보관함 크기 다양화로 사용성 확대

[참고 1] 2층 공간 개선(안)

[참고 2] 1층 물품보관소 개선 및 신설(안)

[참고 3] 4층 수유실 위치

나. 어린이박물관 전시 콘텐츠 개편

ㅇ (전시주제) 타임머신 타고 떠나는 바다 여행!(가제)

ㅇ (전시콘텐츠 개선)

- 기존 해양산업과 과학으로 편중된 전시 분야 개선 확장

- 다양한 해양 분야와 예술적 감성 및 체험을 융합하여 바다를 탐색·이해·상상할 수 있도록 하고 입체적으로 경험할 수 있는 스토리 라인 형성

현 행	》	변 경(후)
∘(전시주제) 바다와 환경		∘(전시주제) 타임머신 타고 떠나는 바다 여행
∘(전시분야) 해양산업·과학		∘(전시분야) 해양예술, 해양역사·문화, 해양환경·생태, 항해

ㅇ (주요 이용대상) 미취학 아동(5～7세) 및 동반 보호자

- (5세 이하) 동반 비율 높은 5세 이하의 안전한 체험 가능한 영유아 공간 마련

- (6 ~ 7세) 기존 어린이박물관 최대 이용‧관람층

ㅇ (기본방향)

- 어린이박물관 주요 수혜자인 어린이·가족 및 장애인 등 모두를 배려한 포괄적 관람객 수용을 위한 공간(시설) 설계 및 구성 초점

- 해양의 과거-현재-미래를 체험하고 상상할 수 있는 주제 발굴과 어린이 인지 강화, 감수성 발달에 중점을 둔 공간 연출과 체험물 설치

- 상설전시 대표 콘텐츠 연계 및 다양한 해양 정보 제공을 위한 매체 개발

ㅇ (전시구성 및 내용) 총 3부 구성, 과거-현재-미래의 시간 흐름에 따라 역사·문화, 생태·환경, 항해 등 해양의 다양한 분야를 아우르는 체험학습형 전시

- (프롤로그) 오감을 자극할 수 있는 공감각적인 바다 연출로 전시 호기심 유발

- (1부) 수평선 너머 세계로 호기심을 가지고 바닷길을 떠난 옛 사람들의 궤적을 탐색하기

- (2부) 우리의 삶을 풍요롭게 하고 함께하는 바다의 중요성 이해하기

- (3부) 바다의 무궁무진한 미래 가능성을 상상하기

- (에필로그) 해양 인물(직업)을 총망라한 전시물 관람으로 해양사를 조망

ㅇ 전시구성(안)

구분	대주제	소주제	주제별 주요 내용 및 전시메시지	분 야 (콘텐츠)	주요 활동목표
웰컴 공간	열린 바다		◦어린이박물관 대기 공간 ◦동반보호자와 함께 어린이박물관 정보를 습득하고 쉼 공간으로 조성
프롤 로그	바다로 떠날 준비		◦전시 도입부로 전시의 기대감 유도 ◦전시실 입장을 유도하는 타임머신 탑승권 발권 체험 등	◦선박 ◦항해	◦안전한 습관
1부	바다로 모험을 떠나요	먼 바다로	◦먼 바다로 출항 ◦수평선 너머의 세계에 대한 호기심과 모험심을 안고 먼 바다로 나아가 항해와 탐험에 관해 탐색하기	◦선박 ◦항해 ◦천문 ◦탐험 ◦역사 ◦문학 (동화 등)	◦신체활동 ◦안전한 습관 ◦의사소통 능력 ◦상상력
		모험과 상상	◦바닷길 이야기 ◦해양탐험가들에게 미지의 세계로 여겨졌던 바다에 대한 상상과 도전정신에 담긴 이야기, 바다괴물, 신화, 해양설화에 관한 기록과 표현 발견하기
2부	바다와 더불어 살아요	바다 가까이	◦바다를 품고 담은 자연의 경험 ◦바다의 아름다움을 다감각적인 방법으로 교감하기	◦해양예술 ◦음악,‧음향 (사운드)	◦예술 경험 ◦창의적 표현 ◦상상력 ◦자연 탐구
		아낌없이 주는 바다	◦바다 자원과 생활 ◦바다의 가치를 알아가고 바다로부터 다양한 자원을 누리는 우리의 삶에 대해 살펴보기	◦해양생물 ◦해양자원 ◦바다목장	◦신체활동 ◦사회 관계 ◦자연 탐구
3부	바다로 내일을 꿈꿔요	바라는 바다	◦해양생태 보호 ◦아낌없이 주는 바다에게 다가온 해양생태계의 위협(해양오염, 기후변화, 과잉 어획 등)을 알아봄으로써 해양보호의 중요성 이해하기	◦해양생물보호종 ◦해양보전 ◦기후환경	◦사회 관계 ◦자연 탐구
		꿈꾸는 바다	◦미래 삶의 터전으로서의 바다 ◦우리가 꿈꾸는 해저도시를 통해 미래의 바다와 바다 속 생활을 그려보고 상상해보기	◦수중세계 ◦수중도시 ◦수중생활	◦예술 경험 ◦창의적 표현 ◦상상력
에필 로그	모두의 바다		◦전시장을 나오며, 해양분야 관련 다양한 직업군과 인물로 구성 ◦어린이들의 꿈과 삶을 연결시키는 메시지 전달하기	◦해양인물, 직업 ◦미래해양	◦신체활동 ◦사회관계
영·유아 공간	안녕 바다야		◦5세 이하 유아(동반보호자 동행) ◦촉감 체험 중심 유아대상 놀이공간		◦신체활동

※ 전시 구성 및 주제 명칭은 사업 추진 상황에 따라 변동될 수 있음

3. 요청사항

가. 주변 연계 공간 개선

ㅇ 2층 안내데스크 이동 및 재조성

- 국립해양박물관 정체성과 상징성을 형상화하면서 이용객 유형(성별, 연령, 장애의 유무 등 다양한 이용자)이 고려된 데스크 높이, 점자 안내물 설치, 점자 블록 등의 이용 편의 강구

- 디지털 기능이 확충된 신기술 도입으로 박물관 정보의 시지각적 인상 강화

ㅇ 2층 운영직원 사무실 이동 및 재조성

- 안내데스크와 근접하여 운영직원 사무실 조성(필요면적 25㎡ 내외)

- 안내데스크 및 운영직원 사무실 필요 집기 및 가구류 포함

※ 필요물품은 발주처와 협의하여 조정

‘

ㅇ 2층 교육실 조성

- 기존 피크닉룸과 해양갤러리 연결 시 내화벽 신설(방화구획 변경),  공간 확장을 위한 출입 통로 신설 등에 대해 전문가를 통한 건축 관련 법령 검토 필요

- 원형 공간의 소리 울림 현상에 대하여 벽면 흡음재 시공 등 소음 방지 관련 시설을 구축하여 교육 공간 활용 시 소리 영향을 받지 않도록 방안 강구

- 공간 형태, 시설 이용 대상(어린이 동반 가족단위)에 적합한 교육 집기류(책걸상, 비품보관함 등) 설계 및 설치, 적절한 색채 선정

- 교육 프로그램 완료 후, 작품 보관·게시할 수 있는 선반 등 필요

ㅇ 2층 휴게라운지 조성

- 기존 물품보관소 및 기증자 현황판 철거 후 바탕면 보수

- 박물관 건축적 특징, 관람객 동선 흐름, 시인성 등을 참작하여 자연 채광의 장점을 활용하고 심미성을 고려한 이용객 휴게 공간 조성

- 라운드 벽면에 물품보관함 설치

ㅇ 1층 물품보관소 개선 및 신설

- (기존 물품보관소 개선) 노후화된 벽면의 도색 등 개선 보완

- (물품보관함 신설) 1층 부출입구 측 물품보관함 신설

- (1층 주 계단 밑) 사공간을 최대로 활용하여 휠체어, 웨건 유모차, 킥보드 등을 보관할 수 있는 공간 마련, 유모차 자외선 살균 소독기를 설치할 수 있도록 공간 구획

ㅇ 건축물 인증 관련

- 최근 신축 건축물 BF(장애물 없는 생활환경) 인증 평가가 이루어짐에 따라 구축된 건축물 내 부분 개편에 대해서 별도의 인증 필요 여부 검토

나. 어린이박물관 전시콘텐츠 개편

ㅇ 어린이박물관 공간 구성

- 어린이박물관 주요 이용 대상자인 어린이‧가족 중심에 맞춰 환영(웰컴) 공간과 어린이박물관 전시실, 영유아 공간, 수유실 등 공간의 프로그래밍을 통한 포괄적 관람객 수용 공간(시설) 구성

- 어린이박물관 전시장 내 전용 안내데스크를 배치·설치하여 원활한 전시 운영 및 이용서비스 제공 강화

- 전시 영역을 확장하는 설계 과정에서, 소방법 등 전문가를 통한 건축 관련 법령 검토 철저

[참고 4] 어린이박물관 영역 공간 프로그래밍

ㅇ 어린이박물관 공간 연출

- (웰컴 공간) 조형적인 출입벽, 심미성을 고려한 집기물 등을 설치하여 어린이박물관만의 차별화된 공간 구획을 마련하고, 박물관 건축적 특징(비정형적 형태, 기둥, 유리면 등)의 장점을 살려 쾌적한 환경 및 관람객 편의 제공을 위한 환경 조성

- (영유아 공간) 5세 이하 영유아 별도 공간 마련 및 부드러운 마감재를 사용하여 안전한 체험 및 교육 몰입도 제고

- (수유실/4층 수유실 포함) 기저귀교환대, 세면대 등은 휠체어 사용자가 접근 가능하도록 장애인 편의시설 상세표준도를 준용하여 설계해야 하며, 가족수유실(2층)로써 필수물품과 권장물품 마련

⇨ 안정감을 주는 조명 설치 및 쾌적한 환경을 위한 설비 구축

ㅇ 전시 연출 방향

- 국립해양박물관의 건축물 장점을 살린 자연 채광 적극적 활용 및 자연친화적인 색감을 기반한 조화롭고 경쾌한 색상 위주 활용으로 싱그럽고 밝은 분위기 조성

- 슬로프, 미끄럼틀 등 연출 기법 활용, 전시 공간과 체험물의 복층 구조 형성으로 좁은 면적을 보완하고 다채로운 공간 경험을 제공할 수 있는 새로운 공간 연출 모색

- 어린이박물관 전시주제를 대표할 수 있는 콘텐츠를 입체화하여 공간의  정체성과 몰입감 강화

- 전시벽의 곡면화, 모서리 라운딩을 통해 전시 체험의 안전성 강화

- 신체·협동 활동과 더불어 개별 및 누구나 가능한 활동 고려하여 다양한 감각 활용으로 경험할 수 있는 체험 방식과 공간 연출(유니버설디자인 적용)

- 주제별 구획이 단절되지 않고 자연스럽게 유기적으로 연결되는 동선 흐름 제안

- 경사도, 전기 콘센트 위치 등 어린이 눈높이, 편리성에 중점을 둔 설계 구성

- 나무 등 천연소재 활용, 플라스틱 최소화 등 안전성 고려한 마감재와 재료 사용

ㅇ 전시 그래픽 계획

- 국립해양박물관 어린이박물관을 대표하는 MI 디자인 및 캐릭터*, 색채에 대한 종합계획 수립으로 어린이박물관 내 전시실 콘텐츠 설명 및 사용 안내 사인물 등에 일관성·통일성 있게 적용

※ 국립해양박물관 캐릭터 해버미와 타미(어린이박물관 콘텐츠 개편에 맞는 톤 앤 매너 개선 작업 필요)와 함께 전시실 전체 흐름을 이끌어 가는 핵심 캐릭터 개발 필요

- 어린이박물관 입구 쪽 유도상징물 설치

국립해양박물관 캐릭터	(변형 이전) MOP 6개 도자 캐릭터		(현재) 어린이박물관 MI 및 캐릭터
해버미 타미
	국립광주박물관 어린이박물관 MI 및 캐릭터 변화
	국립아시아문화전당 어린이문화원 핵심캐릭터 ‘시아’와 친구들
국립중앙박물관 어린이박물관 유도사인물		국립민속박물관 어린이박물관 유도사인물

ㅇ 체험전시물 개발 방향

- 핸즈온(hands-on)과 마인즈온(minds-on)을 접목한 오감 체험

- 아날로그와 디지털 체험방식의 장점을 접목한 체험방식 개발

- 디지털 영상 콘텐츠 및 인터랙티브가 가능한 최첨단 기기 활용

- 디지털 콘텐츠 제작 시, 단순 반응이 아닌 미션 수행을 통해 상호작용적이며 교육적 가치를 함양할 수 있도록 구성

- 어린이와 어른이 함께 협력·향유할 수 있는 전시체험물 설계

※ [참고 5] 주제별 세부 기본 연출안

구 분	대주제	주제별 전시 프로그래밍 및 주요 연출 방향
웰컴 공간	열린 바다	◦(목적) 어린이박물관 입장 대기 공간 ◦어린이박물관 정보를 습득할 수 있는 디지털 키오스크, 아날로그 안내 패널 ◦심미성 있는 집기물 설치로 오리엔테이션 공간 조성
프롤 로그	바다로 떠날 준비	◦(목적) 전시 도입부로 전시 기대감 유도 ◦(공간 구현) 선박 형상 타임머신, 탑승 전 공간 분위기 조성 ◦(체험물 설계) 타임머신 탑승권 발권(전시실 입장 및 체험 유도 장치)
1부	바다로 모험을 떠나요	◦(목적) 항해와 탐험을 주제로 전시 몰입감 강화 ◦(공간 구현) 선박 선수를 대형 구조물화로 복층 구조 형성, 전시부 마지막 동선에는 미끄럼틀로 내려올 수 있게 신체활동 놀이 접목 ◦(체험물 설계 예시) - 아날로그(박물관 상설전시 내 자료 참고하여 항해도구 조작 등) 체험 - 디지털(항해기 홀로그램 등) 체험 - 아날로그 전시품(항해기 등 해양설화 작품, 재현품 등) - 복합 체험 : 천장부 밤하늘 표현 및 연계 천문 체험물 등
2부	바다와 더불어 살아요	◦(목적) 우리 곁에 존재하는 바다를 통해 우리 생활의 밀접함을 이해할 수 있는 체험 코너 조성 ◦(공간 구현) 섬 형상 구조물, 등대 및 바다 환경 복합 연출 ◦(체험물 설계 예시) - 아날로그(감각 관련 : 바다 관련 소리, 바다내음 맡기, 시시각각 변하는 바다 색채 구분하기 등) 체험 - 디지털(인터랙티브 등) 체험 - 복합(아날로그+디지털 : 국가 중요어업유산-수산자원-밥상 연결 스토리 구성) 체험물 등
3부	바다로 내일을 꿈꿔요	◦(목적) 우리 삶에 지대한 영향을 끼치는 바다 환경과 생태보호의 중요성을 이해하고, 미래 삶의 터전으로서 주목되는 해저세계를 상상해보는 전시 코너 마련 ◦(공간 구현) 극지 빙하, 수중세계 등 해양환경과 관련 상징성을 드러내는 구조물 및 미디어 장면의 복합 연출 ◦(체험물 설계 예시) - 아날로그 전시품(업사이클링 현대작품) - 아날로그 (해저세계 건설 블록 놀이, 해저세계 신체놀이 등) 체험 - 지구온난화와 기후변화 원리의 상관성 있는 복합(조작+디지털) 체험 - 공간 연출+미션 수행이 혼합된 복합(아날로그 조작+디지털) 체험 등
에필 로그	모두의 바다	◦전시장을 나오며(타임머신에서 내리며) 체험 전시에서 경험한 다양한 해양 분야 관련 직업군과 인물을 조명할 수 있는 일체화된 전시물 구성 (ex. 오토마타) ◦어린이들의 꿈과 삶을 연결시키는 메시지 전달 복합 체험물 등
영·유아 공간	안녕 바다야	◦유아 매트 바닥(신발 벗고 이용 가능한 공간) 연출 ◦촉감 체험을 중심으로 한 유아대상 놀이 체험 교구 배치 ◦어린이박물관 전시실과 영유아 공간은 분리되어 있지만, 각 공간의 시야 차단 방지

* 위 연출안을 기본 바탕으로 하여 각 전시부가 단절되지 않고 연결될 수 있도록 공간 연출을 전개하고, 전시 주제별 구성 및 내용에 부합하는 아날로그·디지털·복합(아날로그+디지털) 체험을 적절히 구성하여 심도 깊은 전시·체험물 제시

** 아날로그·디지털·복합 체험물에 관한 종류는 아래 표를 참고하되, 이에 국한하지 않고 다양하게 제안 가능

[참고 6] 체험물 종류 예시

구 분	체험물 별 세부 종류(사례)
아날로그	블록놀이, 퍼즐(조각/그림) 맞추기, 물체 경로 이동시키기, 그림/내용/단어 맞추기(지식 전달), 나무판 책, 조립하기, 스탬프 찍기, 프로타주, 백라이트 관찰, 서랍 슬라이드, 자석 붙이기, 포토존, 뽑기, 손전등 비추기(야광), 공간(구조) 체험, 신체활동, 조작 체험, 촉각 체험, 소리 체험, 옷입기 체험, 재현품, 그리기/쓰기 자율 체험, 그림자 놀이, 인형극 놀이
디 지 털	프로젝션 맵핑, 인터랙티브, 디지털 게임, 디지털이미지, 디지털 출력
복 합	블록+프로젝션 맵핑, 스캔 스냅, 촬영대+디지털 패널, 조작+디지털, 아날로그 체험물+영상, 체험물+센서

ㅇ 온오프라인 홍보콘텐츠 디자인·제작

- 전시의 이해도를 증진시키고, 박물관 밖에서도 해양문화 콘텐츠를 학습할 수 있는 어린이박물관 전시 프로그램북 개발 및 제작

- 어린이박물관 새단장을 홍보할 수 있는 인쇄물 및 디지털 기반 이미지 디자인 및 제작

구 분	내 용	규격/방식	수 량	비 고
전시 프로그램북	전시도록	- 크기: A5 변형 - 용지: 랑데뷰 220g - 인쇄: 원색4도+별색 1도(8면)	1,000부	·전시실 비치 ·누리집 PDF 제공
포스터	개편 홍보용	- 크기: 600x900(mm) - 용지: 랑데부 190g - 인쇄: 원색4도	200부	·지관통 및 발송 포함 ·웹용 제작
초청장	개관 기념 초청장	- 크기: 155x220mm - 용지: 랑데부 190g - 인쇄: 원색4도	1,000부	·발송 포함 ·모바일용 제작
리플릿 (활동지)	전시 안내 및 체험 연계 활동지	- 형식: 접지 - 용지: 랑데부 190g - 인쇄: 원색4도	5,000부
기념품	- 국립해양박물관 어린이박물관 새단장 기념		1,000개

다. 전문인력 배치 및 활용

ㅇ 건축, 전기, 통신, 소방, 기계, 조명 등 관련 분야 법규(건설산업기본법, 전기공사업법, 정보통신사업법 등)를 전문가를 통한 면밀한 검토

ㅇ 공간 계획 및 체험물 구현 방법: 내·외부 자문 진행 및 의견 수렴

ㅇ 전문 색채/그래픽 디자인 팀을 구성하여 작업 협업 진행

ㅇ 체험 공간 구성 및 연출을 위한 전문 일러스트레이터 스태프 구성

※ 색채/그래픽/공간/일러스트 전문 작가 등은 박물관과 협의 후 선정

3		과업 수행 지침

1. 기본 지침

ㅇ 기본방향, 주제, 내용, 연출, 예산 등 충분히 숙지한 후 제안서 내용 및 발주처와 추가로 협의한 사항을 토대로 설계 및 제작·설치에 임해야 함

ㅇ 모든 과업은 본 지침에 의하여 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령, 정부가 제정한 각종 기준과 연계 검토한 후 수행

ㅇ 설계 및 제작·설치·실물 구매는 각 단계별로 발주처가 승인한 관련 분야 전문가로부터 자문을 받고, 발주처와 협의 후 시행

ㅇ 본 과업과 관련하여 건축, 전기, 통신, 소방, 기계, 조명 등 관련 분야 법규(건설산업기본법, 전기공사업법, 정보통신사업법 등)를 면밀히 검토하여 누락사항이 발생하지 않도록 하고, 기존 설비와의 호환에 문제가 없도록 시공하여야 하며, 누락 발생 시 사업비 증액 없이 사업자가 보완·시공하여야 함

ㅇ 전시‧체험물 제작에 사용되는 재료는 친환경 제품 사용으로 실내공기질 관련법에 저촉되지 않아야 하며, 화재예방을 고려하여 불연재, 난연재 사용을 원칙으로 하고, 그렇지 않을 경우 방염처리를 진행해야 하며, 필히 소방서 방염성능검사 성적서를 제출하여야 함

ㅇ 건축과 관계되는 구조나 기타 안전성에 대해 문제가 없도록 해야 하며, 설치 후에도 유지·보수·사후관리가 용이하도록 설계하여야 함(누수, 방수, 균열 등 방지)

ㅇ 사업수행 중 정책변경 등 불가피한 사유 발생 시 발주처는 본 과업 일부 또는 전부를 중지하거나 과업내용을 변경할 수 있으며 이에 따른 간접비의 지급은 없음

ㅇ 박물관 관람객의 통행 및 관람에 방해되지 않도록 공사 전 통행로를 확보하고 공사 안내 문구를 설치해야 함

ㅇ 박물관 운영시간에는 관람객으로부터 소음 또는 진동 등으로 인한 민원이 발생하지 않도록 노력한다.

ㅇ 기타 지침에 명시되지 않은 사항은 발주처와 협의하여야 하며, 본 지침에 이의가 있을 경우에는 발주처의 해석에 따름

2. 세부 지침

ㅇ 모든 규격·사양·품질·성능·효율 등은 관련법이나 규정에서 제시한 기준 이상으로 설계하되, 기준이 명확하지 않거나 서로 상이한 경우에는 강화된 기준을 따르고 감독관 및 발주처 승인을 얻은 후 설계하여야 함

ㅇ 제작·설치단계에서 기술발전 등으로 인해 설계 시 제시한 기준 및 사양보다 고급사양이 출시될 경우에는 납품일을 기준으로 감독관 및 발주처의 승인을 얻은 후 최신사양으로 대체하여야 함

ㅇ 특수장비, 핵심부품, 국외생산 제품 등을 구입하고자 할 경우에는 절차·소요기간 및 관계서류 목록을 제출하여 발주처와 도입여부를 협의하고, 향후 운영과정에서 부품조달 및 유지보수가 원활히 이루어질 수 있도록 조치하여야 함

ㅇ 각종 작동이 필요한 설비의 경우, 사전에 세부 제작도를 작성하고 발주처의 승인을 받아 제작하여야 함

ㅇ 제안 및 시행 시 특허권, 저작권 등 배타적 권리와 관련되었을 경우 사업자는 반드시 특허권, 저작권 등 배타적 권리의 확보증빙서류를 제출하여야 하며 분쟁 발생 시 사업자가 민형사상 모든 책임을 가짐

ㅇ 모든 시설, 장비, 자재 등은 성능과 안전도가 검증된 KS 표시품과 형식승인품 및 그 이상인 제품을 우선 사용해야 하며, KS 표시품이 없을 경우 감독관 및 발주처의 사전 승인을 받아 사용하여야 함

- 품질관리 및 품질보증을 위하여 자재 시험성적표(시험결과보고서)가 필요할 시에는 설계도서 및 해당 시방서에 일치될 수 있도록 사전계획(반입 전·후)을 수립하여 검토하여야 함

- 제작·설치를 시행함에 있어 소요 재료의 품질기준에 관한 자료와 진행 중 현장에서 시험테스트가 요구될 시에는 해당 종목에 맞는 시험기구 및 장비 등을 비치하여야 함

- 재료 또는 제작·설치의 특수성 등으로 국내에서 시험이 불가능할 경우와 수입자재일 경우 외국 시험전문기관에 시험을 의뢰할 수 있으며 사업자는 시험성적서를 제출해야 함

ㅇ 모든 자재는 포름알데히드 및 휘발성 유기화합물(VOC)이 검출되지 않는 친환경자재를 사용해야 함

※ 환경측정 전문업체에서 측정한 결과서를 제출하여야 함

ㅇ 추락, 파손, 안전사고 등 위험요소가 존재하는 경우 종합적인 안전대책 및 운영관리 계획을 제시하여야 함

ㅇ 시운전 및 보증, 시설운전, 관리안내서 작성, 운영요원 교육 등 준공 후 운영관리체계를 수립하고, 안전진단을 시행하여야 함

ㅇ 사업자는 계약 결과물의 하자와 관련 검토 및 보수를 하자담보기간 내에 처리하여야 하며, 그 비용은 사업자가 부담하여야 함

ㅇ 시운전 또는 운영 단계에서 고장 및 수리(하자이행 기간 중 동일한 부품 및 부위 2회 이상)가 발생하는 시설은 즉시 해결방안을 제시하고, 발주처 요구 시 부분 또는 전면 재제작·설치하여야 하며 그 비용은 사업자가 부담하여야 함

ㅇ 어린이박물관 조성 전 과정에서 발생하는 폐기물은 사업자가 전적으로 책임지고 반출하여야 하며 준공 시에는 개관 대비 준공청소를 하여야 함

ㅇ 사업자는 용역수행에 있어서 안전 관련 법규에 따라 철저한 안전관리를 시행하고 사고 및 재해방지에 노력하여야 하며, 사고 및 재해가 발생한 경우 즉시 발주처와 감독관에게 보고하고 그 지시에 따라 필요한 조치를 취해야 하고, 공사 수행 중 발생하는 화재, 도난, 유실, 손상과 사업자 및 하수급자의 종업원 또는 고용원의 안전사고에 대한 모든 책임을 져야 함

ㅇ 사업자는 안전관리 책임자를 임명하여 감독관을 경유하여 발주처에 보고하고, 임명된 안전관리 책임자를 제작·설치현장에 상주시켜야 하며 안전관리 책임자 상주 및 안전관리가 소홀할 경우 감독관 또는 발주처에서 제작·설치의 중지를 지시할 수 있음

ㅇ 사업자는 계약에서 정하는 바에 따라 신의와 성실의 원칙에 입각하여 공간 및 시설을 설계하고 제작·설치하여야 하며, 감독관으로부터 필요한 조치에 대한 지시를 받았을 때는 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 이에 응하여야 함

ㅇ 사업자는 계약조건에 위배하여 시공된 부분에 대하여는 재시공 또는 보완하여야 하며, 만약 감독관이 지적한 사항에 대하여 재시공 또는 보완하지 않을 경우 감독관은 다른 방법에 의해 제거 또는 보완하고 그 비용을 사업자에게 청구할 수 있음

ㅇ 설계도서 및 시방서에 명기되지 않은 사항일지라도 당연히 수행 및 시공해야 할 사항이나 관계법령에 규정된 사항은 발주처의 요구에 따라 사업자의 부담으로 제작·설치하여야 함

ㅇ 작업 시 소음 및 분진은 최소화하여야 하며 발생이 우려되는 경우, 관람객 및 주변 환경 보호대책을 강구하고 안내 사인을 설치해야 함

ㅇ 본 공사 결과물 전반의 하자보수 기간은 준공 후 2년으로 하며, 납품일로부터 2년의 이행(하자) 보증보험증권을 제출하여야 함

ㅇ 원활한 어린이박물관 운영을 위하여 발주처의 요청이 있을 경우는 하자보증기간이 경과한 이후라도 객관적 자료에 근거한 유상의 유지보수 계약을 이행하여야 함

3. 분야별 세부 사항

가. 시설

ㅇ 시설 및 설비·구조물은 이동, 해체, 조립이 용이하도록 규격화하고, 각종 장비와 시설은 분리·제작·조립하여 기계·전자 장치만의 별도 유지관리가 이루어질 수 있도록 설계하여야 함

ㅇ 시설 및 설비·구조물은 발생될 수 있는 소음, 진동 및 관람객의 안전사고에 대한 대비를 위해 내구성이 있는 소재로 구조체를 제작

ㅇ 어린이, 노약자, 장애인 등을 위한 시설은 관련 법규의 기준에 따라 설치하여 관람 편의성을 높여야 함

ㅇ 내부시설에 대한 모든 자재는 소방법 관련 법규 기준에 따라 구축하여야 함

ㅇ 피난동선 확보 및 진출입로의 접근이 용이하도록 하며, 소방 사인물을 적소에 설치 및 이설하여 진출입 및 피난이 용이하도록 하여야 함

ㅇ 영상 및 음향장비, 컨트롤박스 등 제반 설비는 유지관리가 용이하도록 제작하여야 함

ㅇ 점검을 위한 점검구는 보이지 않는 곳에 설치하고, 필히 점검 조명을 설치하여 함

ㅇ 각종 점검구 및 출입구는 마스터키를 사용하여 관리가 용이하도록 하여야 함

ㅇ 스위치 설치 높이는 일반적으로 바닥~중심까지 1.2m를 기준으로 함

- 조명기구에 직접 스위치를 다는 경우에는 무게 중심부를 고려하여 조작 시 조명기구가 움직이지 않는 위치로 하여야 함

- 스위치용 배관 공사는 사전에 건축도면을 확인하여 문의 개폐방향·장애물·배관 및 점멸기 설치 가능여부 등을 확인하여야 함

- 1개의 박스에는 1개의 콘센트를 설치하여야 함

- 매입형 콘센트 플레이트는 건축마감 면에 밀착되도록 설치하여야 함

ㅇ 전시실 환경의 보완 및 안정성 강화

ㅇ 기타 효율적인 어린이박물관 구축·운영에 따른 제반사항을 고려하여야 함

나. 전시 공간

ㅇ 관람객의 행동반경, 동선, 대기열 등을 고려하여 공간배치를 하여야 함

ㅇ 어린이박물관 출입구 및 이동 통로의 폭은 관람객의 이동이 원활히 이루어지도록 조성하여야 함

ㅇ 차폐, 차음, 차광 등을 효율적으로 하여 체험에 방해되지 않도록 하여야 함

ㅇ 전시공간 내 창호에는 단열, 시선보호, 비산방지 기능이 있는 윈도우 필름이 시공되어야 함

ㅇ 전시공간 내 창호 앞으로 사선형 전동 롤 블라인드를 설치하여야 하며, 블라인드 전체제어와 개별제어가 가능하여야 함

다. 전시물 및 작동 체험물

ㅇ 모든 전시․체험물은 피교육자의 안전을 최우선으로 고려하여 설계 및 제작․설치(모서리 라운딩처리, 충격방지시설 등)하고, 장애 영유아의 이용 시에도 불편함이 없도록 함

ㅇ 작동 전시․체험물은 이동, 해체 또는 조립이 용이하도록 규격화· 모듈화하고, 전시물과 전시대를 분리·제작·조립하여 기계·전자 장치만의 별도 유지관리가 이루어질 수 있도록 설계하여야 함

ㅇ 작동 전시·체험물은 발생될 수 있는 소음, 진동, 관람객 안전사고 대비를 위해 내구성이 있는 소재로 구조체를 제작하고 관람객의 행동반경, 동선, 대기열 등을 고려하여 공간배치를 하여야 함

ㅇ 복제전시물은 실물확인을 통한 실측 및 철저한 전문가 고증과 자문을 토대로 실물과 동일한 형상이 되도록 설계·제작하여야 함

ㅇ 각 전시물은 유지·보관이 용이하도록 제작하되 점검구가 필요한 경우에는 눈에 띄지 않는 곳에 두도록 함

ㅇ 작동부는 부품 교환 점검 등 보수작업이 용이하도록 구조를 단일화하여야 하며, 나사류 및 잠금장치도 가능한 단일 규격을 사용하여야 함

ㅇ 전선을 나사로 고정할 때, 그 부분이 진동 등으로 헐거워질 우려가 있는 경우에는 이중너트·스프링와셔 및 나사이완 방지기구 등이 있는 것을 사용하여야 함

ㅇ 모든 전시물은 정밀성과 내구성이 강한 소재를 사용하여 제작하며, 발주처 승인을 받은 제작도면에 준하여 제작하여야 함

ㅇ 각 전시물의 제작과정은 제작중간검수를 시행하여야 함

라. 그래픽 디자인 및 색채 연출 계획

ㅇ 국립해양박물관 어린이박물관을 대표하는 MI 디자인 및 캐릭터, 색채에 대한 종합계획을 수립·적용

ㅇ MI를 활용한 어린이박물관 전시 영역 내 콘텐츠 사용 안내 등의 사인물 제작·설치

ㅇ 안내문은 콘텐츠에 대한 흥미와 관심도를 고취하도록 디자인하고 관람자의 인지성과 편의성을 고려하여 쉽게 볼 수 있는 위치에 설치하여야 함

ㅇ 문안은 외국인 관람객의 관람편의를 위해 2개 국어(국문, 영문) 이상으로 제작하여야 함

ㅇ 모든 자료는 사업자가 그 해당 내용에 대해서 보증하여야 하며, 이미지 사용 및 내용 등이 기존의 지적 재산권을 침해하지 않는 범위 안에서 제작하여야 하고, 관련 증빙서류를 제출하여야 하며 분쟁 발생 시 사업자가 민형사상의 모든 책임을 가짐

ㅇ 사인물의 내용은 분야별 전문가의 자문의견 및 감수를 거쳐 발주처의 승인을 받은 후 제작하여야 함

ㅇ 콘텐츠 및 디자인 계획 수립 시 발주처가 요청 할 경우 어린이 공간 건축가, 시각예술작가, 색채 전문가, 어린이 관련 전문 디자이너 등이 참여하여야 함

마. 조명계획

ㅇ 조명은 LED 조명이어야 하며, 기존의 건축조명을 면밀히 조사하여 기능유지에 적합하고 소모품 교체 및 관리가 용이한 제품을 사용함

ㅇ 조명은 각 실에서 개별제어가 가능하여야 하며, 박물관 중앙방재센터에 있는 조명제어시스템을 통해 원격으로도 제어가 가능하여야 함.

ㅇ 조명기구에 사용하는 AC전선은 HVSF(KS C 3304)와 동등이상의 내열성능이 있는 것을 사용하여야 함

※ LED조명기구는 KS 및 고효율 제품이여야 함

ㅇ 어린이박물관의 분위기 연출 및 최적화된 콘텐츠 구현을 위하여 적절한 조명계획(콘텐츠용, 관리용 조명, 조도 기준, 구간별 조도 분포 등)을 수립하고 검토를 거친 후 시공함

- 조명기구를 연속하여 시설하는 경우, 시설 공법에 알맞은 연결 금구를사용하여야 함

ㅇ 별도의 공간을 구성하는 경우 그에 상응하는 조도계획을 하여야 하며, 경우에 따라 조도 조절 및 선택적 점멸이 가능한 조명기구를 계획하고 설치하여야 함

ㅇ 어린이박물관 내부 조명은 콘텐츠의 운영에 지장이 없도록 하며 난반사나 눈부심을 최소화할 수 있도록 설치해야 함

- 조명기구와 다른 설비의 기구(급기·배기구·스피커·감지기·스프링클러헤드 등)를 함께 배치하는 경우, 설치방법 및 마감방법이 건축적인 조화를 이루어야 함

- 관련기준: 전기설비기준(산업통상자원부) / KCS 31 10 21(건축전기설비공사 일반사항) / 배관 및 배선설비공사는 KCS 31 65 10에 따름 / 접지설비공사는 KCS 31 80 20에 따름

바. 시스템 설비(통신·음향 포함)

ㅇ 디지털 콘텐츠는 제어가 용이하도록 중앙제어시스템을 구축하여 수시로 업그레이드가 가능해야 하며,  필요에 따라 시연 중인 콘텐츠를 부문별/스케쥴별로 ON/OFF가 가능하도록 구성하여야 함

ㅇ 기기의 모든 케이블은 신호 결손이 없도록 완벽히 결선이 가능한 상태로 제작되어야 함

- 저압 배선은 절연전선 및 케이블을 사용하여야 함

- 기기는 원칙적으로 제조자, 제조번호, 제조년월일, 정격 및 성능을 명기한 명판을 부착하여야 함

- 전선은 전선을 보호하는 전선배관을 사용하여야 하며 상호 간은 직접 접속하지 않아야 함

- 전선을 접속할 경우 전선의 절연강도보다 높아지는 방법으로 절연을 확보하여야 하며 접속은 반드시 점검이 용이한 장소에 시행되어야 함

ㅇ 콘텐츠 재생을 위한 외부 디스플레이와는 HDMI 단자를 통해 연결되어 영상과 음성의 동시 재생이 가능하여야 함

ㅇ 영상장비는 아래의 동등사양 또는 그 이상의 사양으로 납품하여야 함

- 빔프로젝터 :

항 목	사 양
밝기 / 해상도	7,000 ANSI 이상 / WUXGA 이상
광원방식	레이저 방식
기 타	투사거리에 따라 Short-Throw 렌즈를 사용 할 수 있으므로, 반드시 옵션렌즈를 장착 할 수 있는 제품이어야 함

- LED Wall : Pixel Pitch 1.8 mm 이하(관리자 원격 시스템 포함)

- 멀티비전 :

항 목	사 양
베젤 / 모니터	1 mm 이하 / 55인치 이상
해상도 / 밝기	FHD 이상 / 500 nit 이상
기타	관리자 원격 시스템 포함

ㅇ 각종 장비는 파손과 분실 대비 및 위생 관리 설비를 갖추어야 함

ㅇ 누구나 쉽게 조작할 수 있도록 간편화하여야 하며, 납품 후 장비별 세팅법, 유지보수법 등이 담긴 사용설명서를 제출함

ㅇ 개인용, 탑승형 장비는 모든 연령층이 이용할 수 있도록 유연성 있는 재료를 사용함

ㅇ 체험 중 제반 사고를 예방할 수 있는 안전장치(설비)를 갖추어야 함

ㅇ 이용자의 직접 체험 및 시연이 가능하고, 운영요원이 최소화 될 수 있도록 설계하되, 이에 대한 종합적, 체계적 관리 운영 및 유지보수가 이루어질 수 있도록 함

ㅇ 음향은 콘텐츠 체험에 최적화되도록 하고 주변 타 콘텐츠가 있는 경우 간섭이 없도록 설치장소, 지향각도, 음량을 고려하여 설계함

ㅇ 전시실 내 음향이 외부 공간으로 나가지 않도록 방음설계(방음벽, 방음패널, 출입문 등) 실시

사. 유지관리 매뉴얼 작성

ㅇ 시설설비의 안정적 작동, 효율적인 유지보수, 관리·운영을 위한 매뉴얼을 작성하고, 필요한 비용을 산정하여 기술하여야 함

ㅇ 필요한 인력 및 장비를 상세히 기술하되, 긴급사항 발생 시 응급 조치가 가능하도록 작성하여야 하며 유지 보수(교체·정비) 비용, 주기 등을 포함한 관리방안을 함께 제시하여야 함

아. 중대재해 처벌 등에 관한 법률에 따른 사항 준수

「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제정·시행에 따른 준수사항 안내

ㅇ 사업자는 계약체결 이후 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 제4조 및 제5조에 규정된 안전·보건에 관한 의무를 준수하여야 하며, 입찰자는 현장여건, 과업내용 등을 미리 확인하여 이와 관련된 제반비용을 입찰가격에 반영하여야 함

ㅇ 발주처는 「중대재해 처벌 등에 관한 법률 시행령」 제4조 제9호에 따라 계약자가 동 법 제4조 및 제5조에 규정된 안전·보건에 관한 의무를 준수하는지 평가·점검할 수 있으며, 계약자는 발주처가 평가·점검을 실시하는 경우 이에 협조하여야 함

ㅇ 계약상대자가 안전·보건 확보에 필요한 조치를 소홀히 하거나, 이행여부에 대한 점검 결과 보완 및 조치 등이 필요한 경우 발주처는 계약상대자에게 이에 대한 시정을 요구할 수 있음

4. 제안 유의사항

ㅇ 제안에 반영되는 모든 재료는 정부 또는 공인기관에서 인정한 일정기준 이상의 우수 재료를 선택해야 함

ㅇ 디자인 및 재료는 무해하고 안정성이 검증된 재료를 선택해야 함

ㅇ 제안자는 제출한 제안도서에 대해 모든 책임을 지며 시공도중 제안도서의 미비점이 발견될 경우에는 수정하여 작업을 진행해야 하고, 추가비용은 별도로 반영하지 않아야 함

ㅇ 도면에 표기된 단위는 관련 규정에 의하여 표시하고, 적합한 축적을반드시 기재해야 함

ㅇ 제안 내역 작성 시 인건비는 정부 노임 단가를, 자재 및 재료비(구체적인 규격, 단가, 수량 등을 산출근거로 제시)는 조달청 발행 가격정보 최근호에 따르며, 수록되지 않은 단가는 2개 이상의 물가 정보지(물가정보, 유통물가, 건설자재 등)에 수록된 금액 중 최저가를 적용하여 산출근거를 제시해야 함

※ 그 외 미수록 단가는 2개사 이상의 견적을 받아, 최저가를 적용

ㅇ 시설물의 제작·설치 및 차후 부품교체, 하자보수, 철거 등 관리 유지가 용이하도록 제안하여야 함

5. 특기 사항

가. 일반사항

ㅇ 본 과업의 성실하고 원활한 수행을 위하여 과업수행자는 신의와 책임 의식을 갖고 추진하며 발주처와 긴밀한 협조 체제 유지

ㅇ 본 과업의 어구 해석에 이견이 있으면 발주처의 해석에 따름

ㅇ 과업 수행의 모든 사항은 과업지시서를 기준으로 수행하며, 이에 규정되지 아니한 사항은 관계 법령 또는 발주처의 지시에 따르되, 경미한 사항에 대해서는 발주처와 협의하여 진행

ㅇ 본 과업 수행을 진행하면서 발생하는 민·형사, 행정상의 제반 법적 분쟁에 대한 모든 책임은 과업수행자가 짐

ㅇ 다음의 사유가 발생하였을 때는 발주처와 사전 협의하여 과업의 내용과 기간을 조정할 수 있음

- 사업 수행 중 발주처의 사정상 계획의 변경, 조정 사유가 발생한 경우

- 기타 불가항력적인 사유가 발생한 경우

나. 위반사항에 대한 조치

ㅇ 다음의 사유가 발생하였을 때 당해 계약의 전부 또는 일부를 해제 또는 해지할 수 있고, 관계 규정에 따라 조치할 수 있음

- 과업수행자의 부도 및 기타 경영상의 중대한 사유로 사업 수행이 불가능한 점이 명백히 인정되었을 경우

- 과업수행자가 사업을 수행하면서 고의, 과실 또는 무성의로 사업이 지연되거나 시정 요구사항이 이행되지 않아 사업의 정상 수행이 어렵다고 발주처가 인정하였을 경우

- 발주처의 정당한 지시에 불응하여 과업을 진행하였을 경우

- 기타 계약 조건을 사전 협의 없이 위반한 경우

- 기타 과업 수행이 어렵다고 인정된 경우

다. 저작권 관련 사항

ㅇ 사업수행자는 이 용역을 수행하기 위하여 제3자의 저작물을 이용한 경우 제3자에게 저작재산권을 양도받거나 이용허락을 받음으로써 해당 산출물의 이용에 있어서 법적 또는 기술적 문제가 발생하지 않도록 하여야 함. 이에 따른 비용은 모두 제작사의 부담으로 함

ㅇ 본 과업 수행과 관련하여 제3자의 특허권 또는 저작권을 침해하였을 경우 모든 책임은 과업수행자가 부담하며, 과업수행의 성과품은 발주처가 소유함

라. 보안유지

ㅇ 본 과업 수행으로 습득하게 되는 모든 내용에 대해 비밀을 유지하도록 하여야 하며, 제삼자에게 양도하거나 발설하여서는 안 됨

ㅇ 본 용역에 관한 내용이 외부에 유출되지 않도록 자료 관리에 만전을 기해야 함

4		납품목록

구 분	규 격	수 량	비 고
기본·실시설계 및 성과품 도서	A4	5부	설계도면(원도, 공종별 최종 설계도면) 설계설명서(투시도 포함) 완료보고서(사진 첨부) ※ 설계도면은 A3로 제출
각종 계산서 및 내역서	A4	2부	공종별 내역서, 시방서, 단가산출서, 수량산출서, 일위대가, 각종 계산서 등 발주처가 요구하는 사항
자재, 장비 사양서	A4	2부
공정보고서	A4	2부
품목별 식별번호	A4	2부	물품목록정보의 관리 및 이용에 관한 법률에 따라 제출
어린이박물관 작동 및 운영 매뉴얼	A4	5부	작동·운영·유지보수 방법 등 포함
사업 기록물 (사진/동영상)	HDD	2식	사진: JPEG, TIFF 3000만 화소 이상 동영상: AVI, MP4 2K 편집본 10분 / 촬영본
기타 서류 제출	A4	2부	사업 수행 중 산출된 모든 자료 일체 등 발주처의 요구사항(각종 회의 및 감수 또는 자문록 등)

※ 디지털 저장매체(USB, 외장하드 등)에 위 결과물을 모두 수록하여 제출(원본+PDF파일 등)

※ 상기 납품 목록 및 최종 결과물 방식(사이즈, 제본방식)은 발주처와 협의하여 조정 가능